Liapor-Leichtbeton und Trockenschüttung Liaporfit

Perlen für die „Perle“ 

Unweit der österreichischen Hauptstadt liegt Mödling an den östlichen Ausläufern des Wienerwaldes. Die Stadt beeindruckt durch historische Bauten, unter denen die über 400 Jahre alte „Perle von Mödling“ herausragt. Bei der Restaurierung des Gebäudes spielten Liapor-Leichtbeton und die Trockenschüttung Liaporfit eine wichtige Rolle. 

Die Renovierung der „Perle von Mödling“ stellte den Feuchtigkeitsschutz und eine gute Wärmedämmung in den Vordergrund. Um hier beste Ergebnisse zu erzielen, entschieden sich die Baubeauftragten für Liapor-Leichtbeton aus Blähtonperlen, der sich bereits bei einer Betongüte LB 15 durch seinen hohen Grad an Wasserundurchlässigkeit auszeichnet. Für den weiteren Bodenaufbau kam Liaporfit trocken zum Einsatz. Bei einer runden und gebrochenen Körnung von 1 bis 4 mm sind die Blähton-Perlen extrem rieselfreudig und selbstverdichtend und ermöglichen bei einem Gewicht von rund 500 kg/m3 ein dichtes Umschließen von Installationsleitungen. Schall- und Wärmebrücken werden vermieden. Auch die leichte Verarbeitung von Liaporfit trocken konnte die Bauleitung um Ingenieur Christian Förster überzeugen. „Nachdem die Handwerker die Schütthöhe für die ca. 800 m2 große Bodenfläche berechnet hatten, wurde Liaporfit trocken in parallelen Streifen aufgebracht und mit der Nivellierlatte eingeebnet. Der Einsatz von Blähton bedeutet im nicht unterkellerten Bodenbereich einen optimalen Wärmeschutz und damit ein großes Energiesparpotenzial“, so der Bauleiter.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Leichtbeton

Optimale Ergebnisse bei den Renovierungsarbeiten brachte Liapor-Leichtbeton nicht nur im Bodenaufbau, sondern auch bei der Umhüllung der Fensterstöcke: Die bauphysikalischen Werte des Betons und des ursprünglichen Mauerwerks sind ähnlich, so dass keine Kältebrücken entstehen können. Auch die Punkte Dichtheit und Optik überzeugten die Bauverantwortlichen. Für die Decken der „Perle von Mödling“ erwies sich Liapor-Leichtbeton ebenfalls als der beste Baustoff: Sein geringes Gewicht von 1.400 kg/m3 vermeidet eine übermäßige Gewichtsbelastung der alten Fundamente und beugt damit einer späteren Rissbildung zuverlässig vor. Eine Besonderheit bei der Sanierung war die Verbindung der alten Holzbalkendecke mit dem Beton: In dieser Verbundkonstruktion übernimmt das Holz die Zug- und der Beton die Druckfunktion. Dies hat eine geringere Deckenstärke und damit höhere Räume zur Folge, was gerade für diese ursprünglich niedrig gebauten Häuser von Vorteil ist. 

Baujuwel gerettet

Mit der „Perle von Mödling“ wurde ein aufgrund seines Alters und der überaus reich verzierten Fassade einmaliges Baujuwel gerettet. Auch dem Aspekt des Umweltschutzes kam man durch die Verwendung der ökologisch sehr hochwertigen Baumaterialien von Liapor in umfangreichem Maße entgegen. Ebenso entsprach die denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes den Vorgaben des österreichischen Bundesdenkmalamts und konnte nicht zuletzt dank der großzügigen Materialspende von Liapor so erfolgreich abgeschlossen werden. Als Wohnhaus, Praxis und öffentlicher Seminarraum erhält die „Perle von Mödling“ nun eine neue Bestimmung.

Bildunterschriften

Bild 1:
Mit der „Perle von Mödling“ konnte ein aufgrund seines Alters und der überaus reich verzierten Fassade einmaliges Baujuwel gerettet werden. 
Foto: Liapor  /  Abdruck bei Namensnennung honorarfrei

Bild 2:
Bei der Sanierung entschieden sich die Baubeauftragten für Liapor-Leichtbeton der Betongüteklasse LB 15. Als weiterer Bodenaufbau folgte Liaporfit trocken. 
Foto: Liapor  /  Abdruck bei Namensnennung honorarfrei

Bild 3:
Die runde und gebrochene Körnung der Blähton-Perlen ermöglicht eine hohe Selbstverdichtung und so ein dichtes Umschließen von Installationsleitungen. 
Foto: Liapor  /  Abdruck bei Namensnennung honorarfrei