**Pressemitteilung**

**Pautzfeld, im Juni 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firmenzentrale der Bulldog Reklama s.r.o., Prag**  **Markenzeichen aus  Liapor-Mauersteinen**  **Dass sich Liapor-Mauersteine auch perfekt für Industrie- und Gewerbebauten eignen, zeigt das neue Firmengebäude der Bulldog Reklama s.r.o. bei Prag. Dort sorgen sie für optimale Wärmedämmung und wirkungsvollen Schallschutz, dienen aber auch als Basis für die bunte Fassadenverkleidung, die den Neubau zum individuellen Markenzeichen macht.**  Auffällige Wegweiser und großformatige Werbetafeln sind die Hauptprodukte der tschechischen Bulldog Reklama s.r.o., die seit Kurzem in einer neuen Zentrale in Prag-Strašnice residiert. Und schon vor Baubeginn war klar, dass das Objekt ebenso auffallen muss wie die Unternehmensprodukte selbst. Gleichzeitig sollte das Gebäude über eine ausgezeichnete Wärmedämmung verfügen und nicht zuletzt erforderte die Lage direkt neben einer stark befahrenen Straße auch einen effizienten Schallschutz. Auch das bestehende bauliche Umfeld mit einer ganz eigenen Mischung aus Einfamilienhäusern, Kleingartenanlagen und verstreut stehenden Plattenbauten mussten die jungen Architekten Tomáš Stránský, Martin Rezek und Vojtěch Geryk vom Prager Architekturbüro Ateliér Sféra berücksichtigen.  **Energieeffizienz mit dem Liapor SL**  Um die Forderung nach effizienter Wärmedämmung bestmöglich umzusetzen, kamen für die Gebäudehülle rund 230 Kubikmeter des Liapor-SL-Mauersteins in 36,5 Zentimetern Stärke und der Festigkeitsklasse 4 zum Einsatz. Bei diesem robusten Hohlkammerstein aus Liapor-Blähton sind die Steinkammern mit einer werksseitig eingeschäumten Füllung versehen, die alterungsbeständig, extrem standfest, diffusionsoffen und wasserabweisend ist. Damit erreicht der Liapor-SL-Mauerstein einen Wärmedurchgangswert U von 0,25 W/(m2K) schon bei 36,5 Zentimetern Steindicke und sichert so maximale Energieeffizienz.  **Schallschutz mit dem Liapor M 240**  Daneben wurden auch rund 50 Kubikmeter des Liapor M 240 verbaut. Dieser Planstein aus haufwerksporigem Leichtbeton mit integrierten Luftschlitzen ist vergleichbar mit dem Liapor Super K oder Compact und bietet neben guter Wärmedämmung auch einen besonderen Schallschutz. So erreicht der hier eingesetzte Stein bei 24,0 Zentimetern Steindicke und der Festigkeitsklasse 6 ein bewertetes Schalldämmmaß von Rw = 53 dB.  **Wohlfühlfaktor inklusive**  Mit den Liapor-SL- und -M-Mauersteinen sowie zusätzlichen Liapor-Fenster- und -Türstürzen ließ sich so das zweistöckige, quaderförmige Gebäude mit einem Gebäudevolumen von rund 1.270 Kubikmetern problemlos errichten. Neben den überzeugenden Werten hinsichtlich Energieeffizienz und Schallschutz punktet das neue Gebäude zudem mit einem besonders angenehmen, stets ausgeglichenen Innenraumklima mit hohem Wohlfühlfaktor. Dies resultiert aus der feinen, mit Luftporen durchsetzten Innenstruktur der Liapor-Blähtonkugeln, die somit diffusionsoffen sind und die Luftfeuchte jederzeit wirkungsvoll regulieren können. Nicht zuletzt stellt Bauen mit Liapor als Baustoff der Natur auch einen ökologisch wichtigen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz dar.  **Architektur mit Symbolcharakter**  Die Gebäudehülle aus den Liapor-Mauersteinen dient auch als Basis für die Verkleidung mit den bunten Tricolor-Platten, die den oberen Gebäudeteil rundum ­bedecken. Ihre Farbgebung und Struktur erinnern ganz bewusst an ein verpixeltes Bild. Damit macht die neue Firmenzentrale in der inhomogenen Umgebung genauso auf sich aufmerksam, wie es auch die Wegweiser und Werbetafeln des Unternehmens tun. Gleichzeitig zeigt die Firmenzentrale, wie sich mit Liapor-Mauersteinen die hohen Standards aus dem Wohnungs- und Hausbau auch ganz einfach bei Industrie- und Gewerbebauten umsetzen lassen und eine individuelle, ansprechende Markenarchitektur mit einem Höchstmaß an Raum- und Nutzungskomfort ermöglichen.  **Abbildungen**  **Bild 1**  Unter der bunten Fassadenverkleidung sorgen Liapor-Mauersteine für Energieeffizienz und Schallschutz.  *Foto: Věroslav Sixt / Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei* | Liapor GmbH & Co. KG  91352 Hallerndorf-Pautzfeld  www.liapor.com  info@liapor.com  Pressekoordination:  mk publishing GmbH  Döllgaststr. 7–9  86199 Augsburg  Fon 0821/34457-0  Fax 0821/34457-19  ISDN 0821/34457-50  [info@mkpublishing.de](mailto:info@mkpublishing.de)  Pressetext und Bilder  sind auch als Download  im Internet verfügbar:  http://liapor.com/de/ unternehmen/medien/presse/ pressemitteilungen.html |